ENVI
description = {
  File Resize Result, x resize factor: 1.000000, y resize factor: 1.000000.
  [Tue Jan 27 17:16:33 2015]}
samples = 2288
lines   = 1504
bands   = 3
header offset = 0
file type = ENVI Standard
data type = 1
interleave = bsq
sensor type = Unknown
byte order = 0
x start = 9781
y start = 5027
map info = {Geographic Lat/Lon, 1.0000, 1.0000, 13.64678497, 51.15410039, 1.5207297110e-004, 1.5207297110e-004, WGS84, units=Degrees}
coordinate system string = {GEOGCS["WGS84(DD)",DATUM["WGS84",SPHEROID["WGS84",6378137.0,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["degree",0.0174532925199433]]}
wavelength units = Unknown
band names = {
 ROI Resize (ROI Resize (Band 1:sentinel1_rgb_geo_rgb):sentinel_subset_dresda), 
 ROI Resize (ROI Resize (Band 2:sentinel1_rgb_geo_rgb):sentinel_subset_dresda), 
 ROI Resize (ROI Resize (Band 3:sentinel1_rgb_geo_rgb):sentinel_subset_dresda)}
